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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЙКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  26 мая 2026 года				 						№ 332

Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в системы водоотведения (канализации) на территории муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым 

В соответствии с Федеральными законами от 09.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях предупреждения негативного воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду, администрация Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в системы водоотведения (канализации) муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым согласно приложению.
2. Ресурсоснабжающим организациям водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым, обеспечить контроль нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) в системы водоотведения (канализации).
	3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в сети Интернет в сетевом издании "Официальный сайт Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым" ЭЛ № ФС 77-88287 от 30.09.2024 (https://зуйское-сп.рф/), а также на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Белогорского муниципального района belogorskiy.rk.gov.ru в разделе – Муниципальные образования района, подраздел Зуйское сельское поселение.
4. Постановление вступает в силу с 1 июня 2026 года.
	5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Председатель Зуйского сельского
совета – глава администрации 
Зуйского сельского поселения 						А.В. Домницкий
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
от 26.05.2026 года № 332


НОРМАТИВЫ
состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод 
в систему водоотведения (канализации) муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым

	№ п/п
	Наименование вещества (показателя)
	Единица измерения
	Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод)

	I. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения)


	1
	Взвешенные вещества
	мг/л
	17,61

	2
	БПК5 полн
	мг/л
	21,25

	3
	ХПК
	мг/л
	500 (700)

	4
	Азот общий
	мг/л
	50

	5
	Фосфор общий
	мг/л
	12

	6
	Нефтепродукты
	мг/л
	10

	7
	Хлор и хлорамины
	мг/л
	5

	8
	Соотношение ХПК: БПК5
	мг/л
	не более 2,5

	9
	Фенолы (сумма)
	мг/л
	5

	10
	Сульфиды (S-H2S+S2-)
	мг/л
	0,03

	11
	Сульфаты
	мг/л
	1000

	12
	Хлориды
	мг/л
	1000

	13
	Алюминий
	мг/л
	5

	14
	Железо
	мг/л
	0,29

	15
	Марганец
	мг/л
	1

	16
	Медь
	мг/л
	0,01

	17
	Цинк
	мг/л
	1

	18
	Хром общий
	мг/л
	0,5

	19
	Хром шестивалентный
	мг/л
	0,02

	20
	Никель
	мг/л
	0,25 (0,5)

	21
	Кадмий
	мг/л
	0,015 (0,1)

	22
	Свинец
	мг/л
	0,25

	23
	Мышьяк
	мг/л
	0,05 (0,1)

	24
	Ртуть
	мг/л
	0,005

	25
	Водородный показатель (pH)
	единиц
	6 - 9

	26
	Температура
	°С
	+40

	27
	Жиры
	мг/л
	50

	28
	Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС)
	мг/л
	20

	29
	СПАВ неионогенные
	мг/л
	10

	30
	СПАВ анионные
	мг/л
	0,38

	31
	Общий хлор
	мг/л
	0,00001

	32
	Хлороформ
	мг/л
	0,01

	33
	Хром III
	
	0.13

	II. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных ливневых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в ливневые системы водоотведения)

	34
	Взвешенные вещества
	мг/л
	300

	35
	БПК5
	мг/л
	30

	36
	Азот аммонийный
	мг/л
	2

	37
	Нефтепродукты
	мг/л
	8

	38
	Сульфиды
	мг/л
	1,5

	39
	Сульфаты
	мг/л
	500

	40
	Хлориды
	мг/л
	1000

	41
	Водородный показатель (pH)
	единиц
	6 - 9
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	Температура
	°С
	+40
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